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Automatisk generert beskrivelse]            Fartøyinstruks
                                  Fiskefartøy fra 8 til 15 m største lengde
	Fartøyets navn
	Kallesignal 
	Utløpsdato

	     
	     
	     

	Loa
	Bredde
	Dybde
	Byggeår
	Byggnr.
	Byggeverft  

	       m
	      m                    
	      m                   
	     
	     
	     


Generelle begrensninger
	Største fartsområde
	Fra 1. mai til 31. oktober:  Velg et element.                                          

	
	Fra 1. november til 30. april: Velg et element.                                      

	
	Radiodekning hvis begrensende: Velg et element.

	IMO Tier III fartsområdebegrensning (ikke sør for 62°N)*                                     Ja   ☐                            Nei   ☐

	[bookmark: Tekst8]Radiodekningsområde					     

	[bookmark: Tekst9]Stabilitetsberegninger er utarbeidet                                    Ja   ☐                        Nei   ☐                Dato hvis ja      

	Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene   Ja   ☐                        Nei   ☐

	[bookmark: Tekst10]Største beregnede dypgående (moulded) midtskips                                                   meter

	[bookmark: Tekst11]Fribord til overkant av dekk i borde midtskips                                                               mm

	Fartøy har godkjent løfteutstyr                                             Ja   ☐                        Nei   ☐


[bookmark: Tekst12]Begrensninger som gjelder ved      
	[bookmark: Tekst13][bookmark: Tekst14]Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)                              tonn                            meter over dekk

	[bookmark: Tekst16][bookmark: Tekst15]Maks dekkslast/fangst                                                                tonn                            meter over dekk

	[bookmark: Tekst17]Totalt volum av lasterom, inklusive trunk/karmer                m3

	[bookmark: Tekst18]Maks last i lasterom                                                                    tonn

	Fartøyet er beregnet for:

	☐	Føring av fisk/fangst i kasser eller kontainere, sikret last
	☐	Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)

	☐	Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)
	☐	Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann


[bookmark: Tekst19]Begrensninger som gjelder ved      
	[bookmark: Tekst20][bookmark: Tekst21]Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)                             tonn                             meter over dekk

	[bookmark: Tekst22][bookmark: Tekst23]Maks dekkslast/fangst                                                               tonn                             meter over dekk

	[bookmark: Tekst25]Maks last i lasterom                                                                   tonn

	Fartøyet er beregnet for:

	☐	Føring av fisk/fangst i kasser eller kontainere, sikret last
	☐	Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)

	☐	Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)
	☐	Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann


Redningsmidler og nødutstyr
	Antall redningsdrakter
	[bookmark: Tekst26]       stk.
	Plassering
	[bookmark: Tekst30]     

	Antall redningsvester
	[bookmark: Tekst27]       stk.
	Plassering
	[bookmark: Tekst31]     

	Flåtekapasitet for (antall personer)
	[bookmark: Tekst28]       stk.
	Plassering
	[bookmark: Tekst32]     

	Antall brannslokningsapparater
	[bookmark: Tekst29]       stk.
	Plassering
	[bookmark: Tekst33]     

	Utløsning for brannslokningsanlegg i motorrom
	Plassering
	[bookmark: Tekst34]     

	Nødsignaler (raketter, nødbluss)
	Plassering
	[bookmark: Tekst35]     


Kontroll
	Periodisk forenklet kontroll skal utføres 
	[bookmark: Tekst36]     

	Reders egenkontroll skal utføres
	[bookmark: Tekst37]     

	Navn på godkjent foretak
	[bookmark: Tekst38]     

	[bookmark: Tekst39]Dato        
	[bookmark: Tekst40]Underskrift og stempel      



Veiledning for utfylling av fartøyinstruks
	Punkt i fartøyinstruksen
	Forklaring

	Utløpsdato
	Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:
Fyll inn: «NA»
Disse fartøyene er ikke underlagt periodisk kontroll hos godkjent foretak, men skal etter førstegangskontroll hos godkjent foretak kun gjennomføre egenkontroll.
Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksen ugyldig.
Fartøy med største lengde fra 9 – 10, 67 meter:
For disse fartøyene har fartøyinstruksen gyldighet i 5 år regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 5 år fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksen utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret. 
Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksen ugyldig. Det skal i så tilfelle gjennomføres fullstendig kontroll. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll.
Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter: 
For disse fartøyene har fartøyinstruksen gyldighet i 30 måneder regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 30 måneder fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksens utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret. 
Fartøy med utløpt fartøyinstruks skal underlegges fullstendig kontroll (KS-0322) ved Godkjent Foretak. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll. 
Midlertidig fartøyinstruks kan ha gyldighet på inntil 2 måneder.  

	Loa
	Største lengde
Største lengde er lengden av skipet eller den flyttbare innretningen målt fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Konstruksjoner som utgjør en del av skipet eller den flyttbare innretningen, og som påvirker dets design, kapasiteter eller egenskaper, skal inngå som en del av skroget. Se nærmere beskrivelse om hva som skal regnes med i forskrift 30.6.2015 nr. 823 om måling av skip og gjeldende veiledningsrundskriv fra Sjøfartsdirektoratet.

	Bredde
	Bredden er fartøyets største bredde målt utvendig på hud. 

	Dybde
	Dybde i riss
Den loddrette avstand målt fra overkanten av kjølen til underkanten av øverste dekk i borde. På tre- og komposittfartøyer måles avstanden fra underkant av kjølspunningen.

	Generelle begrensninger

	Største fartsområde
	· Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B. 
· Se beskrivelse i kontrollskjema om begrensninger i fartsområder knyttet til unntak fra krav om håndtering av ballastvann dersom fartøy har ballastvanntanker.

	IMO Tier III fartsområdebegrensning
	*Fra og med 1. januar 2021 gjelder NOx Nivå III krav i North Sea Emission Control Area – i det følgende vist til som NSECA. Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1. januar 2021 eller senere, og som opererer i NSECA på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.
NOx Nivå III krav nevnt ovenfor, gjelder også ved skifte av motor og ved større ombygginger av dieselmotor 1. januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.
Fartøyet kan ikke seile sør for 62° Nord.

	Radiodekningsområde
	Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B.

	Stabilitetsberegninger er utarbeidet
	Huk av for ja/nei. Fyll inn dato for når de ble utarbeidet.

	Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene
	Velg «ja» eller «nei»

	Største beregnede dypgående (moulded) midtskips
	Overføres fra stabilitetsberegningene.

	Fribord til overkant av dekk i borde midtskips
	Skal beregnes/overføres fra stabilitetsberegningene og skal være i samsvar med kravene til minimum fribord og baughøyde.

	Fartøy har godkjent løfteutstyr
	Velg «ja» eller «nei»

	Begrensninger som gjelder for aktuell driftsform

	Maks. løs utrustning på dekk 
(fiskeredskap m.m.)
	Vekt av all løs utrustning som oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger og være inkludert i samtlige beregnede lastetilstander. 

	Maks. dekkslast/fangst 
	Maks. vekt av fangst o.l. som kan oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger. Den dekkslast som benyttes ved største dypgående med homogen fordeling av last i rom skal angis. 

	Totalt volum av lasterom, inklusive trunk/karmer 
	Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger. 

	Maks. last i lasterom 
	Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger. 

	Fartøyet er beregnet for… 

	Velg lasttype(r) som fartøyet er vurdert for ved å krysse av i avhukingsboksene 
(styrke- og stabilitetsmessig). 

	Redningsmidler og nødutstyr

	Antall redningsdrakter 
	Oppgi antall og plassering. 

	Antall redningsvester 
	Oppgi antall og plassering. 

	Flåtekapasitet for (antall personer) 
	Oppgi antall personer redningsflåten er sertifisert for og hvor den er plassert. 

	Antall brannsloknings-apparater
	Oppgi antall og plassering. 

	Utløsning for brannslokningsanlegg i motorrom 
	Angi hvor utløser for brannslokningsanlegg i motorrom er plassert. 

	Nødsignaler (raketter, nødbluss)
	Angi plassering 

	Kontroll

	Periodisk forenklet kontroll skal utføres

	Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:  
Fyll inn: «NA» 
Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:  
Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» 
Fartøyinstruksen skal være gyldig i 5 år. 
Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato. 
Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:   
Fyll inn: « DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» 
Fartøyinstruksen skal være gyldig i 2,5 år. 
Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato. 

	Reders egenkontroll skal utføres 	
	Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:  
Fyll inn: «hver 30. måned. Kan utføres inntil 6 mnd. før eller etter denne dato.» 
Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:  
Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» 
Perioden for neste kontroll skal regnes fra 24 til 36 måneder etter kontroll hos godkjent foretak. 
Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:   
Fyll inn: «NA» 
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