[image: Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse]            Fartøyinstruks
Lasteskip fra og med 8 og inntil 15 m største lengde
Generelle opplysninger
	Fartøyets navn
	[bookmark: Tekst6]     
	Kallesignal:   
     
	Utløpsdato fartøyinstruks:       

	Største lengde
	[bookmark: Tekst2]      m
	[bookmark: Tekst3]Byggeår
	     
	Byggeverft
	[bookmark: Tekst4]     
	Byggnr.
	[bookmark: Tekst5]     



Generelle begrensninger
	Største fartsområde
	Velg et element.

	IMO Tier III fartsområdebegrensning (ikke sør for 62°N)*                                 
	Ja     ☐                         Nei   ☐

	Driftsordning
	Dagtid     ☐                 Døgnkontinuerlig   ☐

	[bookmark: Tekst8]Radiodekningsområde
	     

	[bookmark: Tekst9]Stabilitetsberegninger er utarbeidet                                    
	Dato (dd.mm.åååå):     

	Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene   
	Ja     ☐                         Nei    ☐

	Største beregnede dypgående (moulded) midtskips                                               
	[bookmark: Tekst10]       meter

	Tilhørende fribord til overkant av dekk i borde midtskips                                                          
	[bookmark: Tekst11]       mm

	Maksimal dekkslast inkludert løs utrustning
	       tonn.
	Meter over dekk:     m

	Totalt volum av lasterom av lasterom, inklusive trunk / karmer
	       m3

	Maksimal last i lasterom
	       tonn

	Fremdriftsmaskineriets effekt
	       kW

	Fartøyet er godkjent for føring av farlig last i pakket form**
	Ja     ☐                         Nei    ☐

	Fartøyet er godkjent for føring av skadelig flytende last i bulk***
	Ja     ☐                         Nei    ☐

	
	

	Operasjonsbegrensninger
	

	Fartøy er godkjent for slep                                            
	Ja      ☐                        Nei     ☐
	Maksimal slepekraft
	       tonn

	Fartøy er godkjent for kranløft                                         
	Ja      ☐                        Nei     ☐
	Maksimalt krengende moment fra kran
	       tm

	Fartøy er godkjent for ankerhåndtering                                            
	Ja      ☐                        Nei     ☐
	Maksimal hivekraft for vinsj
	       tonn



Redningsmidler, brann- og nødutstyr
	Antall redningsdrakter
	[bookmark: Tekst26]       stk
	Plassering
	[bookmark: Tekst30]     

	Antall redningsvester
	[bookmark: Tekst27]       stk
	Plassering
	[bookmark: Tekst31]     

	Flåtekapasitet for (antall personer)
	[bookmark: Tekst28]       stk
	Plassering
	[bookmark: Tekst32]     

	Antall brannslokningsapparater
	[bookmark: Tekst29]       stk
	Plassering
	[bookmark: Tekst33]     

	Antall hydranter med slangepost
	       stk
	Plassering
	     

	Start av brannpumpe
	Plassering
	     

	Utløsning for brannslokningsanlegg i motorrom
	Plassering
	[bookmark: Tekst34]     

	Nødutstyr (Raketter, nødbluss… etc.)
	Plassering
	[bookmark: Tekst35]     



For godkjent kontrollforetak
	Navn på godkjent kontrollforetak: 
     
	Organisasjonsnummer:
[bookmark: Tekst36]     

	Neste periodisk forenklede kontroll skal utføres:

	[bookmark: Tekst38]Fra og med:     
	Til og med:     

	Dato:  
[bookmark: Tekst39]     
	Underskrift og stempel
[bookmark: Tekst40]      








Vedlegg 1 Konstruksjonsstandard
	Hjemmel
	Konstruksjonsstandard/regelverk
	Kommentar

	§ 7
	     
	Konstruksjon

	§ 9
	     
	Isforsterkning

	§ 10
	     
	Produksjonsforhold

	§ 11
	     
	Anker- og fortøyningsutstyr

	§ 18
	     
	Dimensjonering av utstyr for sleping- og/eller ankerhåndtering med fundamentering og innfesting

	§ 54
	     
	Alternativ til brannsikre skiller


1) Anføres eventuelt på baksiden

Veiledning for utfylling av fartøyinstruks
	Punkt i fartøyinstruksen
	Forklaring

	Største lengde
	Mål fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Største lengde angis til nærmeste cm. 


	Fribord til overkant av dekk i borde midtskips
	Skal beregnes/overføres fra stabilitetsberegningene og skal være i samsvar med kravene til minimum fribord og baughøyde.

	Største beregnede dypgående (moulded) midtskips
	Overføres fra stabilitetsberegningene.

	IMO Tier III fartsområdebegrensning*
	Fra og med 1. januar 2021 gjelder NOx Nivå III krav i North Sea Emission Control Area – i det følgende vist til som NSECA. Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer
enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1. januar 2021 eller senere, og som opererer i NSECA på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.
NOx Nivå III krav nevnt ovenfor, gjelder også ved skifte av motor og ved større ombygginger av dieselmotor 1. januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.
Fartøyet kan ikke seile sør for 62° Nord.

	Farlig last i pakket form**
	Farlig last betyr stoffer som omfattes av IMDG-koden, for eksempel maursyre, bensin og diesel. Lasten skal pakkes, håndteres, stues og så videre i henhold til kravene som gis for stoffets UN-nummer i IMDG-koden.
Alle fartøy som frakter farlig last i pakket form skal følge kravene som ligger til grunn for en Erklæring om føring av farlig last (IDG).
Det er forutsatt at beholderen blir transportert forseglet. Andre krav vil bli gjeldene dersom beholderen åpnes. 
Se forskriften om frakt av farlige last på norske skip, forskriften om miljømessig sikkerhet på skip og vår hjemmeside Lasteskip - Sjøfartsdirektoratet

	Skadelig flytende last i bulk     
	Skadelig flytende last betyr stoff som er tildelt en forurensningskategori i henhold til MARPOL Vedlegg II, for eksempel fiskeensilasje med mindre enn 3% maursyre og fiskeavskjær. Alla flytende stoffer som fraktes i bulk skal vare vurdert i henhold til MARPOL Vedlegg II. 
Alle fartøy som skal frakt skadelige flytende last i bulk skal følge kravene som ligger til grunn for et NLS-sertifikat eller et IBC-sertifikat. Se forskriften om forskriften om miljømessig sikkerhet på skip og vår hjemmeside Lasteskip - Sjøfartsdirektoratet
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