
	Firmanavn:      
	Godkjent av følgende importører og produsenter:
	Produkt (Flåter, MES):

	Adresse:      
	1:
	[bookmark: Tekst7]     
	[bookmark: Tekst22]     

	[bookmark: Tekst3]Daglig leder:      
	2:
	[bookmark: Tekst8]     
	[bookmark: Tekst23]     

	Kontrolldato:      
	3:
	[bookmark: Tekst9]     
	[bookmark: Tekst24]     

	[bookmark: Tekst5]     
	4:
	[bookmark: Tekst10]     
	[bookmark: Tekst25]     

	     
	5:
	[bookmark: Tekst11]     
	[bookmark: Tekst26]     

	     
	6:
	[bookmark: Tekst12]     
	[bookmark: Tekst27]     

	     
	7:
	[bookmark: Tekst13]     
	[bookmark: Tekst28]     

	[bookmark: Tekst6]Merknader:      
	8:
	[bookmark: Tekst14]     
	[bookmark: Tekst29]     

	
	X
	Området er ferdig kontrollert og i orden.
	9:
	[bookmark: Tekst15]     
	[bookmark: Tekst30]     

	
	
	10:
	[bookmark: Tekst16]     
	[bookmark: Tekst31]     

	
	P
	Området er kontrollert, men ikke i orden. 
	11:
	[bookmark: Tekst17]     
	[bookmark: Tekst32]     

	
	
	12:
	[bookmark: Tekst18]     
	[bookmark: Tekst33]     

	
	-
	Området er ikke aktuelt for denne stasjonen.
	13:
	[bookmark: Tekst19]     
	[bookmark: Tekst34]     

	
	
	
	14:
	[bookmark: Tekst20]     
	[bookmark: Tekst35]     

	
	
	Området er ikke kontrollert.
	15:
	[bookmark: Tekst21]     
	[bookmark: Tekst36]     

	
	
	
	
	Nummerering viser til sjekkliste for dokumentgyldighet og sertifikater





	
Område
	Utførelse
	Henvisning
	Anmerkninger

	10
	Opplysninger om personell
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 6.1.2
	     


	
	Egenkontroll av servicestasjon 
for oppblåsbart redningsutstyr


[image: ]
	Sjøfartsdirektoratet
	Egenkontroll av servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr




	KS-0114B Word OTI
	Rev.: 02.11.2021
	Side 1 av 8


av
	KS-0114B Word OTI
	Rev.: 02.11.2021
	Side 8 av 8




	
	
	
	
	

	11
	  
	Navn på servicepersonell (tabellen kan utvides med flere rader om nødvendig):
	
	

	
	
	
	

	
	S1:      
	
	     

	
	S2:      
	
	     

	
	S3:      
	
	     

	
	S4:      
	
	     

	
	S5:      
	
	     

	
	S6:      
	
	     

	
	S7:      
	
	     

	
	S8:      
	
	     



	
	Koden SX refererer til sjekkliste for dokumentgyldighet og sertifikater
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	21
	  
	Godkjenning:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1
	     

	
	
	Foreligger godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet fra forrige kontroll. Godkjenningen skal være oppslått.
	
	

	
	
	
	
	

	22
	[bookmark: Tekst37]  
	Autorisasjon:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 6.1.4, 6.1.2
	     

	
	
	Autorisasjon fra produsent eller importør for å utføre service, eventuelt serviceavtale mellom servicestasjon og produsent/importør, skal foreligge.
	
	

	
	
	
	
	

	23
	  
	Tidligere pålegg og rapporter:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
	     

	
	
	Rapporter og påleggslister fra tidligere kontroller skal være tilgjengelige. Dette gjelder både fra Sjøfartsdirektoratets og importørs/produsents kontroller.
	
	

	
	
	
	
	

	24
	  
	Kvalitetsstyringssystem:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.10, 6.1.4
	     

	
	
	Dersom servicestasjonen har sertifisert kvalitetsstyringssystem skal sertifikat og aktuelle revisjonsrapporter fremlegges. Det skal forefinnes en oversikt over gyldige dokumenter fra den enkelte produsent eller importør som har autorisert flåteservicestasjonen for service på sine flåter. Prosedyrer og instrukser for alle viktige arbeidsoperasjoner skal foreligge.
	
	

	
	
	
	
	

	25
	  
	Kontrollskjema og flåtesertifikater:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 5.15
	     

	
	
	Arkiv skal være tilgjengelig og oversiktlig for de siste 5 år.
	
	

	
	
	
	
	

	26
	  
	Statistikk:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 5.16
	     

	
	
	Servicestasjonen skal føre statistikk over all service utført på flåter og marine evakueringssystemer(MES). Av denne statistikk skal det fremgå type flåte eller MES, eventuelle defekter og reparasjoner og om enheten er kondemnert. Slik statistikk skal kunne presenteres for Sjøfartsdirektoratet på forespørsel.
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	30
	
	Dokumentkontroll
	
	

	
	
	
	
	

	31
	  
	Personlige sertifikater:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.13, 6.1.2
	     

	
	
	Sertifikater på at servicepersonell er godkjent av aktuell produsent eller importør skal være oppslått på et synlig sted. Personlige sertifikater kan ha gyldighetstid i maksimalt 5 år. Dersom stasjonen har et lavt antall service (<10 pr. pers) på en type flåter bør det forlanges en bekreftelse fra produsent eller importør på at sertifisert servicepersonell har opprettholdt nødvendig kompetanse.
	
	

	
	
	
	
	

	32
	  
	Produsentinformasjon:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.14, 6.1.4
	     

	
	
	Oppdaterte håndbøker skal foreligge og være plassert slik at de er tilgjengelig fra serviceområdet. Endringer og revisjoner av håndbøkene skal fremgå tydelig og oversiktlig. Teknisk informasjonsskriv skal være oversiktlig og fullstendig arkivert.
	
	

	
	
	
	
	

	33
	  
	Oppslag:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
	     

	
	
	Dersom det er oppslag eller ”huskelister” i serviceområdet skal disse være oppdatert versjon. Dersom oppslaget ikke gjelder alle flåtetyper skal det gå klart frem hvilken type det gjelder.
	
	





	
Område
	Utførelse
	Henvisning
	Anmerkninger

	
	
	
	
	

	34
	  
	Dokumentgyldighet:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
	     

	
	
	Sjekklisten under fylles ut med Ja, Nei, antall eller aktuell dato. Liste over gjeldende dokumentasjon fra produsenten sjekkes mot håndbøker og teknisk informasjon. Stasjonen skal ha oversiktslister som viser gjeldende utgave av håndbøker og annen teknisk dokumentasjon, samt siste rettelser.
	
	



	
Sjekkliste for dokumentgyldighet og sertifikater – ref. punkt 11, 22, 32 og forside (tabellen kan utvides med flere rader om nødvendig).

	Importør / produsent Nr.
	Gyldig autorisasjon, ref. pkt. 22
	Foreligger gyldig håndbok?
	Siste endring i håndbok?
	Siste teknisk informasjon mottatt?
	Siste kontroll fra importør?
	Antall service siste år?
	S1 sertifikat, ref. pkt.11
	S2 sertifikat, ref. pkt.11
	S3 sertifikat, ref. pkt.11
	S4 sertifikat, ref. pkt.11
	S5 sertifikat, ref. pkt.11
	S6 sertifikat, ref. pkt.11
	S7 sertifikat, ref. pkt.11
	S8 sertifikat, ref. pkt.11

	1:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	2:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	4:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	5:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	6:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	7:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	8:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	9:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	10:
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	11
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	12
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	13
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	14
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	15
	   
	   
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     




	Område
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	40
	
	Kontroll av lokaler
	
	

	
	
	
	
	

	41
	  
	Eventuelle endringer:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1
	     

	
	
	Har det blitt foretatt endringer av lokalene ved servicestasjonen siden forrige kontroll? Dersom det er gjøres vesentlige endringer ved lokalene skal det foreligge ny godkjenning fra aktuelle importører og Sjøfartsdirektoratet underrettes.
	
	

	
	
	
	
	

	42
	  
	Hovedinntrykk:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.2 og 1.3
	     

	
	
	Lokalene skal være ryddige og rene. Gulvet i serviceområdet skal være fritt for fremmedlegemer og tilstrekkelig glatt til at flåtematerialet ikke vil skades. Serviceområdet skal ha tilfredsstillende belysning, men være avskjermet fra direkte sollys.
	
	

	
	
	
	
	

	43
	  
	Størrelse på serviceområdet:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.1
	     

	
	
	Areal og høyde i lokalet skal være tilstrekkelig for de største flåter eller evakueringssklier som tas inn for service. Dersom det ikke finnes spesielt utstyr for å muliggjøre inspeksjon av bunnsømmer, skal takhøyden være tilstrekkelig til å snu den største flåten/sklien i oppblåst tilstand.
	
	

	
	
	
	
	

	44
	  
	Atmosfære:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.4, 1.5 og 5.13
	     

	
	
	Ventilasjon skal være god, det skal ikke forekomme trekk i områder for service og liming. Temperatur og luftfuktighet skal være stabil, innenfor produsentens grenseverdier. Temperatur og luftfuktighet skal kontrolleres før operasjoner som innbefatter liming.
	
	

	
	
	
	
	

	45
	  
	Flåtelager:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.6.1 og 1.7
	     

	
	
	Flåter som venter på service, flåter som venter på reparasjon, og flåter som venter på levering skal lagres atskilt. Dersom de er i samme rom skal områdene være atskilt og tydelig merket, og det skal være et system som tydelig viser forskjell på ferdige flåter og innkomne flåter. Flåter pakket i container eller sekk skal ikke stables i mer enn to lag dersom de ikke støttes opp med hyller eller lignende for å unngå store belastninger.
	
	

	
	
	
	
	

	46
	  
	Reservedelslager:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.6.3
	     

	
	
	Det skal være eget rom eller adskilt område for lagring av reservedeler og produsentenes reservedeler skal være klart adskilt og merket. Deler som kan brukes på flere merker skal være merket deretter.
Det skal ikke lagres nødutstyr (proviant, vann etc.) med mindre enn ett år til datostempling går ut. Kjemikalier skal lagres i henhold til merking.
	
	

	
	
	
	
	

	47
	  
	Pyroteknisk utstyr:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.8
	     

	
	
	Pyroteknisk utstyr skal være lagret separat og innelåst i stålskap, dersom branntilsynet ikke har godkjent annet arrangement. Pyroteknisk utstyr med mindre enn ett år til datostempling går ut skal ikke lagres sammen med nytt.
	
	

	
	
	
	
	

	48
	  
	Maling og reparasjon av containere:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.6.2
	     

	
	
	Det skal være eget rom eller adskilt område for reparasjon av containere og maling.
Det skal være tilfredsstillende ventilasjon i rommet, og brannfarlige produkter som polyester, tynner og maling må lagres forsvarlig i godkjent rom.
	
	

	
	
	
	
	

	49
	  
	Kontorområde:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.6.4
	     

	
	
	Det må finnes eget rom eller adskilt område for administrativt arbeide.
	
	

	50
	
	Kontroll av utstyr
	
	

	
	
	
	
	

	51
	  
	Verktøy:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.9
	     

	
	
	Produsentenes spesialverktøy skal være klart adskilt og merket. Verktøy som kan brukes på felles komponenter skal også være merket. F.eks. spesialverktøy for en type ventil.



	
	

	
	
	
	
	

	52
	  
	Kalibrering og kontroll av instrumenter:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.9.1 og 1.9.3
	     

	
	
	Det skal finnes prosedyre for kalibrering av instrumenter. Krysskontroll eller sammenligning er akseptabelt for digitale instrumenter. Vekt for veiing av CO2 flasker skal kontrolleres regelmessig av kompetent institusjon.
	
	

	
	
	
	
	

	53
	  
	Trykkluft:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.9.2
	     

	
	
	Trykkluftsystem skal levere ren og tørr luft. Det skal finnes systemer eller prosedyrer for å sikre dette. Det skal dokumenteres at prosedyrer følges.
	
	

	
	
	
	
	

	54
	  
	10% overlast testing:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.12 og 5.12
	     

	
	
	Dersom det utføres service på lårbare flåter skal stasjonen ha utstyr for overlast testing av slike flåter. SWL på utstyret må være tilstrekkelig for 10% overlast på aktuelle flåter, jf. produsentens håndbøker.
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	60
	
	GI-test
	
	

	
	
	
	
	

	61
	  
	Personsikkerhet:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 5.3
	     

	
	
	Det bør være fastsatt prosedyrer for å ivareta personsikkerhet ved ”Gas Inflation” (GI) test. Prosedyrene skal beskrive både normal oppblåsing og tømming av Co2, samt tiltak ved lekkasje i servicerommet.
	
	

	70
	
	Stikkprøver av kontrollskjema for service
	
	     

	
	
	
	
	

	71
	  
	Kontrollskjema:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
	     

	
	
	Velg ut minst 10 kontrollskjema fra de siste 6 måneder. Sørg for å få alle produsenter dekket. Formålet er å avdekke eventuelle feil i skjemaet, som skyldes forglemmelser eller feil i prosedyrer.

Kontrollskjema skal kontrolleres for følgende:
· Fullstendig utfylling
· Testintervall mot IMO Res. A.761(18), Appendix 2
· Servicemannens navn er tydelig påført
· Servicemannens signatur er påført
Flåtens serienummer er tydelig påført
	
	

	
	
	
	
	

	72
	  
	Flåtesertifikater:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
	     

	
	
	Velg ut minst 10 sertifikater fra de siste 6 måneder.
Sertifikatene skal kontrolleres for følgende:
· Fullstendig utfylling
· Servicemannens navn er tydelig påført
· Servicemannens signatur er påført
Flåtens serienummer er tydelig påført



	
	

	80
	
	Kontroll av importør eller produsent
	
	

	
	
	
	
	

	81
	  
	Servicepersonells kvalifikasjoner:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.13, 1.14.4, 6.1.2
	     

	
	
	Det skal finnes et system for å holde kontroll med servicepersonellets kvalifikasjoner. Med dette menes oversikt over hvem som har sertifikat, om vedkommende får den nødvendige praksis for å opprettholde sine kunnskaper og om vedkommende har fått nødvendige oppdateringskurs.
	
	

	
	
	
	
	

	82
	  
	Kvittering for mottatt dokumentasjon:
	*Lov av 16/2-2007 nr.9 om skipssikkerhet § 9
*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1.14.3, 6.1.4
	     

	
	
	Det skal finnes et system for å holde kontroll på om teknisk informasjon og endringer av håndbøker som sendes ut er mottatt og forstått av alt sertifisert personell.
	
	

	
	
	
	
	

	83
	  
	Produsentens godkjenning:
	*Forskrift av 30/8-2016 nr.1042 Skipsutstyr §§ 6, 8
*IMO resolusjon A.761(18) 1, 6.1.2, 6.1.3
	     

	
	
	Importører må kunne fremlegge dokumentasjon på at de er autorisert av produsenten for å opptre som dennes representant.

	
	

	Sted:

     
	Dato (dd.mm.åååå): 

     
	Egenkontroll utført av:
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