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	Formular nr. 4
Form No. 4

	Sertifikat nr.:
Certificate No.
	[bookmark: Tekst3]     


Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av ståltau
Certificate of test and thorough examination of wire rope
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2026
Prescribed by the Maritime Authority 2026

	Skipets navn
Name of ship:
	[bookmark: Tekst2][bookmark: Tekst1]     
	
	Kallesignal
Call sign.:
	     

	IMO nummber
IMO number:
	     
	
	Hjemsted
Port of registry:
	     

	Eierens navn
Name of owner:
	     



	Navn og adresse til produsent eller leverandør
Name and address of maker or supplier
     
	Navn og adresse til det firma eller den sakkyndige person som bevitnet og utførte den inngående undersøkelse
Name and address of the firm or competent person who witnessed testing and carried out thorough examination
     

	Nominell diameter på tauet (mm)
Nominal diameter of rope (mm)
     
	

	Antall kordeller i tauet
Number of wires per strand
     
	

	Kjerne
Core
     
	

	Slagning
Lay
     
	

	Materialsort i tråden (N/mm2)
Quality of wire (N/mm2)
     
	Jeg bekrefter at de ovenfor angitte løse løfteutstyret er prøvet og inngående undersøkt og at ingen feil av betydning for tillatt arbeidsbelastning ble funnet. 
I certify that the above items of loose gear were tested and thoroughly examined and no defects affecting their SWL were found.

	Dato for tauprøven
Dato of test of sample
     
	

	Bruddbelastningen av tauprøven (tonn)
Load at which sample broke (tonnes)
     
	Dato
Date
     

	Tillatt arbeidsbelastning for tauet (tonn)
Safe working load of rope (tonnes)
     
	Sted
Place
     

	Tiltenkt bruk
Intended use
     
	Underskrift
Signature
     


Anm.: Dette sertifikatet er det internasjonale standardformular som anbefales av Det Internasjonale arbeidsbyrå i samsvar med ILO-konvensjon nr. 152.
Note: This Certificate is the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention No. 152.


VEILEDNING

1. Ståltau skal prøves ved at en bit av det prøves til den går i stykker.
2. Prøveprosedyren skal være i samsvar med internasjonal eller anerkjent nasjonal standard.
3. Tauets tillatte arbeidsbelastning (SWL) skal bestemmes ved å dividere den belastning hvor brudd på tauet oppsto med utnyttelsesgraden fastsatt som følger:
	Del
	Koeffisient

	Ståltau som utgjør del av stropp:
	

	SWL for stropp:
	

	SWL ≦ 10 tonn
	5

	
	

	10 tonn < SWL ≦ 160 tonn
	104

	
	(8,85 x SWL) + 1.910

	
	

	SWL > 160 tonn
	3

	Ståltau som integrert del av dekkskraner, offshorekraner eller andre løfteinnretninger:
	

	SWL for dekkskraner, offshorekraner eller andre løfteinnretninger:
	

	SWL ≦ 160 tonn
	104

	
	(8,85 x SWL) + 1.910

	
	

	SWL > 160 tonn
	3


Disse koeffisientene bør brukes med mindre nasjonale myndigheter har fastsatt andre krav.

4. Med utrykket «tonn» menes 1000 kg.
Anm.: For rekommandasjoner om prøveprosedyrer henvises til ILO-dokumentet Sikkerhet og helse i dokkarbeid.

INSTRUCTIONS

1. Wire rope shall be tested by sample, a piece being tested to destruction.
2. The test procedure should be in accordance with an international og recognised national standard.
3. The SWL of the rope is to be determined by dividing the load at which the sample broke, by a coefficient of utilisation, determined as follows:
	Item
	Coeffisient

	Wire rope forming part of a sling:
	

	SWL of the sling:
	

	SWL ≦ 10 tonnes
	5

	
	

	10 tonnes < SWL ≦ 160 tonnes
	104

	
	(8,85 x SWL) + 1.910

	
	

	SWL > 160 tonnes
	3

	Wire rope as integral part of a lifting appliance
	

	SWL of the lifting appliance:
	

	SWL ≦ 160 tonnes
	104

	
	(8,85 x SWL) + 1.910

	
	

	SWL > 160 tonnes
	3


These coefficients should be adopted unless other requirements are specified by a national authority.

4. The expression “tonne” shall mean a tonne of 1000 kg.
Note: For recommendations on test procedures reference may be to the ILO document Safety and Health in Dock Work.
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