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Kontrollbok for dekkskraner, offshorekraner, andre løfteinnretninger og løst løfteutstyr på skip
Register of ships’ lifting appliances and loose gear
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2026
Prescribed by the Maritime Authority 2026

	Skipets navn
Name of ship:
	[bookmark: Tekst2][bookmark: Tekst1]     
	
	Kallesignal
Call sign.:
	     

	IMO nummer
IMO number:
	     
	
	Hjemsted
Port of registry:
	     

	Eierens navn
Name of owner:
	     



Del I. Inngående undersøkelse av løfteinnretninger og løst løfteutstyr 
Part I. Thorough examination of lifting appliances and loose gear.
	(1)
Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger og løst løfteutstyr (med eventuelle kjenningsnummer og merker) som er blitt inngående undersøkt (se anm. 1)
Situation and description of lifting appliances and loose gear (with distinguishing number or marks if any) which have been thoroughly examined (see Note 1)
	(2)
Sertifikat nr.
Certificate Nos.
	(3)
Jeg bekrefter at på den dato jeg har satt min underskrift ble løfteutstyret angitt i kolonne (1) inngående undersøkt og det ble ikke funnet feil av betydning for dets forsvarlige arbeidstilstand andre enn dem angitt i kolonne (4) dato og underskrift. Se anm. 2. 
I certify that on the date to which I have appended my signature, the gear shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting its safe working condition were found other than those shown in column (4) date and signature. See note 2.
	(4)
Anmerkning
Remarks

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     



Anm. 1: Hvis alle løfteinnretningene er inngående undersøkt på samme dato, vil det være tilstrekkelig å innføre i kolonne (1) «Alle løfteinnretninger og løst løfteutstyr». Hvis ikke, må det tydelig fremgå hvilke deler som er inngående undersøkt på de angitte datoer.
Note 1: If all the lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in column (1) “All lifting appliances and loose gear”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates stated must be clearly indicated.
Anm. 2: De inngående undersøkelser som skal anmerkes i kolonne (3) omfatter:
	(a) Første gangs
	(b) 12-månedlig
	(c) Femårig
	(d) reparasjon/skade
	(e) Andre inngående undersøkelser innbefattet dem som er forbundet med varmebehandling
Note 2: The thorough examinations to be indicated in column (3) include:
	(a) Initial
	(b) 12 monthly
	(c) Five yearly
	(d) Repair/damage
(e) Other thorough examinations including those associated with heat treatment.


Del II. Regelmessige inspeksjoner av løst løfteutstyr
Part II. Regular inspections of loose gear.
	(1)
Plassering og beskrivelse av løst løfteutstyr (med eventuelle kjenningsnummer og merker) som er inspisert (se anm. 1)
Situation and description of loose gear (with distinguishing number or marks if any) which have been inspected (see Note 1)
	(2)
Sertifikat nr.
Certificate Nos.
	(3)
Signatur og dato for ansvarlig person som utfører inspeksjonen. 
Signature and date of the responsible person carrying out the inspection.
	(4)
Anmerkning (skal dateres og signeres)
Remarks (to be dated and signed)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Anm. 1: Alt løst løfteutstyr skal inspiseres før bruk. Innførsler behøver imidlertid bare gjøres når inspeksjonen avslører en feil. 
Note 1: All loose gear should be inspected before use. However, entries need only be made when the inspection disclose a defect. 


	Dato:
Date:
	     
	Sted:
Place:
	     

	Underskrift: 
Signature:
	     






VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KONTROLLBOK

a) Førstegangs og 5-årlig inngående undersøkelse.
Løfteinnretninger med fast tilbehør:
Sakkyndig person skal fylle ut prøvesertifikat Form nr. 2 og attestere i kontrollbokens Del I. 
Løst løfteutstyr:
Sakkyndig person skal fylle ut prøvesertifikat Form. Nr. 3 og attestere i kontrollbokens Del II.

b) Årlig ettersyn / inngående undersøkelse.
Løfteinnretninger med fast tilbehør:
Sakkyndig person skal attestere i kontrollbokens Del I.
Løst løfteutstyr:
Sakkyndig person eller skipets ansvarlige person skal attestere i kontrollbokens Del II.

c) Overhaling, forandring eller fornyelser av løfteinnretninger med fast tilbehør og løst løfteutstyr
Sakkyndig person skal gjøre anførsel om overhalinger og utskiftede deler i kontrollbokens Del I for løfteinnretninger og Del II for løst løfteutstyr.


GENERELT
Prøver, undersøkelser og ettersyn som er angitt i denne kontrollbok er basert på kravene i ILO­ konvensjon nr. 152 og rekommandasjon nr. 160, samt SOLAS II/3-13 og veiledning MSC.1/Circ.1663. De er ment å sikre at løfteinnretninger på skip for de tas i bruk blir sertifisert av en sakkyndig person godkjent av vedkommende myndighet og at de fortsetter å være i forsvarlig arbeidstilstand.
Kontrollbok for løfteinnretninger og løst løfteutstyr skal føres på formular foreskrevet av vedkommende myndighet under hensyntagen til denne modell som anbefales av Det internasjonale arbeidsbyrå. Denne kontrollbok og tilhørende sertifikater skal føres og være tilgjengelig for enhver person som er bemyndiget av vedkommende myndighet. Kontrollboken og sertifikatene for løfteutstyret som for tiden befinner seg om bord på skipet skal! oppbevares i minst fem år etter dato for siste innførsel.

VEILEDNING
1.	Første gangs undersøkelse og sertifisering
1.1	Enhver løfteinnretning skal være sertifisert av en sakkyndig person før den tas i bruk for første gang for a sikre at den er av god konstruksjon og byggemåte og har tilstrekkelig styrke for det formål den er tiltenkt. Ved sertifisering skal kravene i valgte standard legges til grunn i tillegg til produsentens anbefalinger. 
1.2	Før den tas i bruk for første gang, skal en sakkyndig person fore tilsyn med prøving av enhver løfteinnretning og undersøke den inngående.
1.3	Ethvert løst løfteutstyr skal, for det tas i bruk for første gang, prøves, inngående undersøkes og sertifiseres av en sakkyndig person i samsvar med nasjonale lover og forskrifter.
1.4	Etter tilfredsstillende gjennomføring av prosedyrene angitt ovenfor, skal! den sakkyndige person fylle ut og utstede kontrollbok for løfteinnretninger og vedlegge de aktuelle sertifikater. Det skal gjøres innførsel i Del I i kontrollboken.
1.5	Det skal! finnes en riggplan som viser hvordan løfteinnretningene er anordnet. Når det gjelder lossebommer og kraner, skal riggplanen gi minst følgende opplysninger:
(a)	hvordan gjerdere er plassert,
(b)	resultantkraft på blokker, gjerdere, ståltau og bommer,
(c)	plassering av blokker,
(d)	arrangement og arbeidsområde for koblede bommer.

2.	Periodiske undersøkelser og ny prøving
2.1	Alle løfteinnretninger og alt løst løfteutstyr skal undersøkes inngående av en sakkyndig person minst en gang hver 12. måned (+/- 3 mnd.). Detaljene fra disse inngående undersøkelsene skal! inn­ fores i del I i kontrollboken.
2.2	Ny prøving og inngående undersøkelse av alle løfteinnretninger og alt løst løfteutstyr skal utføres:
(a)	etter enhver vesentlig forandring eller fornyelse, eller etter reparasjon, og
(b)	når det gjelder løfteinnretninger, minst en gang hvert femte år.
2.3	Ny prøving som vist til i punkt 2.2(a) kan unnlates forutsatt at den delen som er fornyet eller reparert gjennomgår en særskilt prøve med samme belastning som den ville vært utsatt for dersom den hadde blitt prøvet på stedet under prøving av løfteinnretningen.
2.4	De inngående undersøkelser og prøver som er vist til i punkt 2.2 skal innføres i del I i kontrollboken.
2.5	lkke noe nytt løst løfteutstyr skal være laget av smijern. Varmebehandling av eventuelle eksisterende smijernsdeler skal utføres til den sakkyndige persons tilfredshet. Ingen varmebehandling skal anvendes på noe løst løfteutstyr med mindre behandlingen er i samsvar med produsentens instrukser og er til den sakkyndige persons tilfredshet. Enhver varmebehandling og tilhørende undersøkelse skal registreres av den sakkyndige person i del I i kontrollboken.

3.	Inspeksjon
3.1	Regelmessig visuell inspeksjon av hvert løst løfteutstyr skal utføres av en ansvarlig person for bruk. Fortegnelse over disse regelmessige inspeksjoner skal innføres i del II i kontrollboken, men innførsler behøver bare gjøres når inspeksjonen har vist feil eller mangler på løfteutstyret.

4.	Sertifikater
4.1	Sertifikatformularene som skal brukes i forbindelse med denne kontrollbok (Formular nr. 1) er som følger:
Formular nr. 2 - 	Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av dekkskraner, offshorekraner og andre løfteinnretninger
	Formular nr. 3 - 	Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av løst løfteutstyr
Formular nr. 4 - 	Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av ståltau

Definisjoner
"Ansvarlig person" betyr en person som innehar kompetansebevis G11K og er utpekt av kapteinen eller eieren av løfteutstyret som ansvarlig for utførelsen av kontrollen og som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å påta seg slik kontroll.

INSTRUCTIONS FOR ENTRIES IN THE REGISTER


a) Initial and five yearly Thorough Examination
Lifting Appliances with Permanent Attachments:
The competent person shall fill in the Test Certificate Form. No. 2 and certify in Part I of this Register. 
Loose Gear:
The competent person shall fill in Test Certificate Form. No. 3 and certify in Part II of this Register

b) Annual inspection/thorough examination.
Lifting Appliances with Permanent Attachment:
The competent person shall certify in Part I of this Register
Loose Gear:
The competent person or the ship’s responsible person shall certify in Part II of this Register.

c) Overhauling, changing or replacement of lifting appliances with permanent attachments and loose gear:
The competent person shall fill in particulars of overhauling and replaced parts in Part I of this Register for lifting appliances and Part II for loose gear.


GENERAL
The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirements of ILO Convention No. 152 and Recommendation No. 160, and SOLAS II/3-13 including corresponding guideline MSC.1/Circ.1663. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be in safe working order to the satisfaction of a competent person acceptable to the competent authority.
A Register of Lifting appliances and items of loose gear shall be kept in a form prescribed by the competent authority; account being taken of this model recommended by the International Labour Office. This Register and related Certificates shall be kept and be available to any person authorised by the competent authority. The Register and Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.

INSTRUCTIONS
1.	Initial examination and certification
1.1	Every lifting appliance shall be certified by a competent person before being taken into use for the first time to ensure that it is of good design and construction and of adequate strength for the purpose for which it is intended. 
When certifying the lifting appliance chosen standard shall be basis for the requirements in addition to the producers recommendation. 
1.2	Before being taken into use for the first time a competent person shall supervise and witness testing and shall thoroughly examine every lifting appliance.
1.3	Every item of loose gear shall, before being taken into use for the first time be tested, thoroughly examined and certified by a competent person in accordance with national law or regulations.
1.4	Upon satisfactory completion of the procedures indicated above the competent person shall complete and issue the Register of Lifting Appliances and attach the appropriate Certificates. An entry shall be made in Part I of the Register.
1.5	A rigging plan showing the arrangement of lifting appliances shall be provided. In the case of derricks and derrick cranes the rigging plan should show at least the following information:
(a)	the position of guys;
(b)	the resultant force on blocks, guys, wire ropes and booms;
(c)	the position of blocks;
(d)	the identification mark of individual items;
(e)	arrangements and working range of union purchase.

2.	Periodic examinations and re-testing
2.1	All lifting appliances and every item of loose gear shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every 12 months (+/- 3 months). The particulars of these thorough examinations shall be entered in Part I of the Register.
2.2	Re-testing and thorough examination of all lifting appliances and every item of loose gear is to be carried out:
(a)	after any substantial or after repair of any stressbearing part; and
(b)	in the case of lifting appliances at least once in every five years.
2.3	The re-testing referred to in paragraph 2.2(a) may be omitted provided the part which has been renewed or repaired is subjected by separate test, to the same stress as would have been imposed on it if it has been tested in situ during testing of the lifting appliance.
2.4	The thorough examinations and tests referred to in paragraph 2.2 are to be entered in Part I of the Register.
2.5	No new item of loose gear shall be manufactured of wrought iron. Heat treatment of any existing wrought iron components should be carried out to the satisfaction of the competent per­ son. No heat treatment should be applied to any item of loose gear unless the treatment is in accordance with the manufacturer's instruction, to the satisfaction of the competent person. Any heat treatment and the associated examination are to be recorded by the competent person in Part I of the Register.

3.	Inspections
3.1	Regular visual inspections of every item of loose gear shall be carried out by a responsible person before use. A record of these regular inspections is to be entered in Part II of the Register, but entries need only be made when the inspection has indicated a defect in the item.

4.	Certificates
4.1	The certification forms to be used in conjunction with this Register (Form. No. 1) are as follows:
	Form. No. 2 - 	Certificate of test and thorough examination of lifting appliances.
	Form. No. 3 - 	Certificate of test and thorough examination of loose gear.
	Form. No. 4 - 	Certificate of test and thorough examination of wire rope.

Definition
The term "responsible person" means a person has a certificate of competence G11K and is appointed by the master of the ship or the owner of the gear to be responsible for the performance of inspections and has sufficient know­ ledge and experience to undertake such inspections.
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