
RESOLUSJON MSC.537(107) (vedtatt 8. juni 2023) 
 
ENDRINGER I DET INTERNASJONALE REGELVERKET FOR HURTIGGÅENDE FARTØY AV 2000 (HSC-KODEN AV 2000) 
 
KAPITTEL 7 BRANNSIKRING 
 
Del A Generelle bestemmelser 
 
7.9 	Diverse bestemmelser  
 
1 Følgende nytt nr. 7.9.4 tilføyes etter eksisterende nr. 7.9.3.5, sammen med tilhørende fotnote: 
 
	"7.9.4 	Begrensninger for brannslokkemidler 
 
7.9.4.1 Følgende begrensninger gjelder for bruk, oppbevaring eller deponering av perfluoroktansulfonsyre (PFOS): 
 
	.1 	på fartøy som er bygget 1. januar 2026 eller senere, skal bruk eller lagring av slokkemidler som inneholder perfluoroktansulfonsyre (PFOS), være forbudt.  
	.2 	fartøy som er bygget før 1. januar 2026, skal oppfylle kravene i nr. 7.9.4.1.1 senest ved første tilsyn* utført 1. januar 2026 eller senere. 
 
	.3 	stoffene som er forbudt i henhold til kravene i nr. 7.9.4.1.1 eller 7.9.4.1.2, skal leveres til egnede landbaserte mottaksanlegg når de fjernes fra fartøyet. 
__________________ 
Det vises til «Unified interpretation of the term "first survey" referred to in SOLAS regulations» (MSC.1/Circ.1290)." 
 
 
VEDLEGG 1 
 
SKJEMA FOR SIKKERHETSSERTIFIKAT OG UTSTYRSLISTE FOR HURTIGGÅENDE FARTØY 
 
Utstyrsliste for sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy 
 
2 I tabellen "Opplysninger om redningsredskaper" erstattes oppføringene 9 til 10.2 med følgende: 
 
	9 
	Antall redningsdrakter 
	……………….. 

	10 
	Antall beskyttelsesdrakter 
	……………….. 



