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Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av løst løfteutstyr
Certificate of test and thorough examination of loose gear
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2026
Prescribed by the Maritime Authority 2026

	Skipets navn
Name of ship:
	[bookmark: Tekst2][bookmark: Tekst1]     
	
	Kallesignal
Call sign.:
	     

	IMO nummber
IMO number:
	     
	
	Hjemsted
Port of registry:
	     

	Eierens navn
Name of owner:
	     



	[bookmark: Merk1]|_|
	Sertifisert i henhold til følgende regelverk/ standard: 
Certified according to the following regulation / standard 
	      /     

	|_|
	Dette bekrefter at løfteinnretningen nedenfor har blitt testet og inngående kontrollert i samsvar med SOLAS regel II-1/3-13. Sertifisert i henhold til følgende standard: 
This is to certify that the lifting appliances listed below have been tested and thoroughly examined as required by SOLAS regulation II-1/3–13. -Certified according to the following standard:
	     



	(1)
Kjennings-nummer eller merke
Distinguishing number or mark
	(2)
Beskrivelse av løst løfteutstyr
Description of loose gear
	(3)
Antall prøvet
Number tested
	(4)
Dato for prøven
Date of test
	(5)
Prøvevekt (tonn)
Test load (tonnes)
	(6)
Tillatt arbeids-belastning (SWL) (tonn)
Safe working load (SWL) (tonnes)
	(7)
Navn og adresse til produsent eller leverandør
Name and address of makers or suppliers

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     



	Navn og adresse til det firma eller den sakkyndige person som bevitnet og utførte den inngående undersøkelse
Name and address of the firm or competent person who witnessed testing and carried out thorough examination

	     



	Dette sertifikatet er gyldig til
This certificate is valid until:
	     



	Dato for gjennomført test og inngående kontroll som dette sertifikatet er basert pål
Completion date of the testing and thorough examination on which this certificate is based:
	     



	Jeg bekrefter at de ovenfor angitte løse løfteutstyret er prøvet og inngående undersøkt og at ingen feil av betydning for tillatt arbeidsbelastning ble funnet. 
I certify that the above items of loose gear were tested and thoroughly examined and no defects affecting their SWL were found.

	Dato:
Date:
	     
	Sted:
Place:
	     

	Underskrift: 
Signature:
	     


Anm.: Dette sertifikatet er det internasjonale standardformular som anbefales av Det Internasjonale arbeidsbyrå i samsvar med ILO-konvensjon nr. 152.
Note: This Certificate is the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention No. 152.


VEILEDNING

Ethvert løst løfteutstyr skal prøves og inngående undersøkes før det tas i bruk for første gang og etter enhver vesentlig endring og reparasjon av enhver del som kan være av betydning for dets sikkerhet. Prøvevektene som anvendes skal være i samsvar med standarden utstyret er sertifisert etter og i henhold til produsentens bruksveiledning.

NB! Valgte standard på løst løfteutstyr må være egnet for maritim bruk.


INSTRUCTIONS

Every item of loose gear is to be tested and thoroughly examined before being put into use for the first time and after any substantial alteration or repair to any part liable to affect its safety. The test loads to be applied shall be in accordance with the chosen standard of the equipment and in accordance with the producer’s user guide.

N.B. Chosen standard of the loose gear must be suitable for maritime use.
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